**Инструкция по монтажу гипсового камня.**

Для монтажа искусственного камня используют две технологии:

* С расшивкой швов
* Без швов.

**Подготовка рабочей поверхности.**

* Удалите остатки прежнего облицовочного материала. Снимите все остатки клея, штукатурки.
* Зачистите металлической щеткой поверхность стены. Смонтируйте армирующую стеклосетку, если основа — древесина.
* Прогрунтуйте акриловым раствором глубокого проникновения.
* Выдержите перерыв перед дальнейшими работами в соответствии с указанным в инструкции материала временем высыхания.

**Подготовка материала**

* Нарежьте фрагменты необходимой формы и размера при помощи ножовки
* Зачистите срезы наждачной бумагой или напильником.
* Обработайте тыльную сторону камня грунтовкой, которую использовали для покрытия поверхности здания.
* Дождитесь высыхания.

**Выбор клеевого раствора**

* Мы рекомендуем Ceresit СМ 12

**Технология облицовки**

* Разложите на полу рядом с местом предполагаемой отделки 1м2 выбранного для отделки рисунка.
* Сделайте разметку всей поверхности по горизонтали с промежутками в 10-15 см.
* Приготовьте клеевой раствор в точности с рецептурой, указанной на пачке.
* Нанесите клей непосредственно на стену, слоем толщиной до 6 мм, если отдали предпочтение цементному составу.
* Важно! Площадь единоразового покрытия не должна превышать 0,5-1м. Такой принцип исключит преждевременное высыхание.
* Нанесите клей непосредственно на сторону камня пунктирным методом (от 6 до 8 точек) или волнообразно полосами, если выбрали клей с другой о
* Начните отделку поверхности с нижнего ряда при применении бесшовной, так и шовной технологии, при оформлении зазоров от любого удобного угла.
* Вдавите готовые облицовочные детали в клеевую массу, чтобы она выступила по их краям, при нанесении раствора на поверхность стены.
* Плотно прижмите к стене фрагменты камня с нанесенным клеем в нужном месте.
* При выборе технологии с оставленными видимыми швами, оставляйте зазоры между фрагментами в пределах 10 мм.
* Крепите все детали облицовки плотно друг к другу при выборе второго способа
* Важно! Асимметрия будет очень гармонично смотреться при правильном подборе последовательности монтируемых фрагментов гипсового камня разного цвета и величины. При использовании панелей одинаковых размеров выдерживайте ровность и четкость горизонтальных, вертикальных и диагональных линий.
* Подрежьте углы отдельных элементов по необходимости, чтобы обеспечить максимально привлекательный вид узора.
* Заполните швы выбранным затирочным материалом или используемым клеем, если выделенного по швам вещества недостаточно для выравнивания поверхности.
* Важно! Для чистой обработки швов используйте шприц-пистолет или специальный мешок для заполнения пустот. Учтите, при попадании раствора на лицевую поверхность камня, полностью удалить его будет проблематично.
* Утрамбуйте материал.
* Важно! Рекомендуемая толщина слоя шва — не менее 5 мм от тыльной стороны. По желанию заполните вплоть до лицевой кромки созданного покрытия.
* Затрите все швы специально подготовленной лопаткой после начала схватывания клея, но, не дожидаясь его полного застывания (ориентировочное время для разных составов варьируется в диапазоне 10-30 минут).
* Обработайте всю облицованную поверхность полиуретановым или акриловым лаком, либо же любым влагоотталкивающим средством, чтобы создать надежную гидроизоляционную защиту и обеспечить длительную эксплуатацию.
* Выждите 3-4 дня до полного высыхания.